| **Objeto**: Instrução de Trabalho | **IT**:  INSTRUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
| --- | --- |
| **Setor**: Departamento de T.I. |
| **Resp. pelo Departamento**: Vinícius |

## **1. Objetivo:**

O objetivo dessa instrução de trabalho é documentar as tarefas e as ações realizadas pelo Departamento de TI no momento em é feito uma estrutura de cabeamento A ou B.

## **2. IT:**

| **IT:**  1) Início;  2) Pegar os cabos de patch cord;  3) Cortas as duas pontas do cabo;  4) Separar as pontas seguindo o padrão de cabeamento A ou B;  5) Caso seja padrão A;  6) Seguir a ordem (Verde branco, Verde, Branco laranja, Azul, Branco azul, Laranja, Branco marrom, Marrom);  7) Caso seja padrão B;  8) Seguir a ordem (Branco laranja, Laranja, Branco verde, Azul, Branco Azul, Verde, Branco Marrom, Marrom);  9) Cortar as pontas dos fios;  10) Encaixe os fios no conector (RJ45);  11) Com um alicate de Crimpagem;  12) Fazer a crimpagem do conector;  13) Repetir o processo na outra ponta;  14) Fim. |
| --- |

## **3. Histórico das Revisões:**

| **DATA:** | **REVISÃO:** | **REGISTRO DAS ALTERAÇÕES:** |
| --- | --- | --- |
| 11/05/2022 | 0 | Emissão inicial do documento |
|  |  |  |
|  |  |  |